

KAIKKIIN PIENTALOIHIN

**M4i**

Helsingin Kylpyhuoneremontti Oy

**VUOTOVAHTI**

Leakomatic M4i havaitsee virtaus-, tihku- ja piilovuodot, hälyttää ja katkaisee vedentulon automaattisesti. Saat markkinoiden tarkimman ja monipuolisimman vuotovahdin, joka suojaa talosi ympäri vuorokauden, vuoden jokaisena hetkenä.

**M4i**

Leakomatic M4i on varustettu markkinoiden tarkimmalla virtausanturilla, mikä antaa sinulle täydellisen suojan virtausta, tippa- ja piilovuotoja vastaan. Sen monipuolisuus mahdollistaa tehokkaan turvan ja valvonnan sekä käyttövesi- putkistojen, että suljettujen kiertojen osalta. M4i soveltuu kaikkiin vapaa-ajan asuntoihin, omakotitaloihin ja paritaloihin.

# VALVOO 24/7

Suojaa taloa vuorokauden läpi virtaus-, tihku- ja piilo- vuodoilta, olitpa itse kotona tai muualla.

# AUTOMAATTINEN VEDENKATKAISU

Katkaisee vedentulon auto- maattisesti vuodon sattues- sa. Ilmoittaa myös vuodon ajankohdan ja minkälaisesta vuodosta on kyse helpot- taakseen vianetsintää.

# MONIPUOLISESTI OHJATTAVISSA

M4i on ohjattavissa pai- kallisesti, etänä ilmaisella sovelluksella tai erillisen kotiautomaatio- tai hälytys- järjestelmän kautta.

**LEAKOMATIC CLOUD**

Leakomatic Cloud sovellus ja pilvipalvelu mahdollistavat langattoman etäohjauksen ja valvonnan älypuhelimella, tabletilla ja tietokoneen selaimella. Voit vaihtaa käyttötilo- ja, vastaanottaa hälytysviestejä ja kuitata hälytyksiä ajasta ja paikasta riippumatta. Sovellus on ilmainen ja sisältää myös automaattiset ohjelmistopäivitykset.



# Leakomatic M4i tekniset tiedot

|  |  |
| --- | --- |
| Venttiilikoot | DN20 ja DN25 (5,8 – 11 m3) |
| Venttiilityyppi | Magneettiventtiili NO (normaalisti auki) |
| Painehäviö (venttiili) | 0,3 bar (molemmat venttiilit) |
| Käyttötilat | Kotona, poissa, ohitus |
| Virtalähde | 24 VDC |
| Käyttölämpötila | +0 – 90 °C |
| Vuototestit | Tiiviystesti, pikatesti, virtaustesti |
| Etäyhteys | Wifi |
| Leakomatic Cloud | Etäohjaus, käyttäjien lisääminen ja hallinta, automaattiset ohjelmistopäi- vitykset, vedenkulutuksen tilastointi, seuranta ja raportointi (lisävaruste) |
| Käyttötilojen hallinta | Paikallisesti, Leakomatic Cloudin tai sisääntulon kautta |
| Hälytysten käsittely | Paikallisesti, Leakomatic Cloudin tai ulostulon kautta |
| Lisävarusteet | Vuotohälytin, hälytysjärjestelmäohjaus, vedenmittaus, lämpötila-anturi, paineanturi/hälytys |

Helsingin Kylpyhuoneremontti Oy +358 44 988 5644

Punttikuja 1, 00730 Helsinki

helsinginkylpyhuoneremontti.fi